시 방 서

공사명 : 청소년수련관 강당 환경개선 공사

2020. 4.

과천도시공사

□ 공 사 개 요

1. 공 사 명 : 청소년수련관 강당 환경개선 공사

2. 대지위치 : 경기도 과천시 참마을로 9

3. 공사개요 : 강당 환경개선 공사

3.1 바닥(카펫) 209.32㎡ : 철거 및 교체

3.2 흡음재 111.04㎡ : 철거 및 교체

3.3 관람석 208개 : 철거 및 교체

4. 공사기간 : 본 공사기간은 착공일로부터 29일간으로 한다.

5. 특기사항

- 흡음재(아스프보드)자재는 방염필증을 득한 자재를 사용하여야 한다

※ 방염필증은 본 시방서 1.13(준공)의 1.13.1에 준하여 제출하여야 한다.

- 강당 사용전 최소 1주일 동안 내부 마감재에서 발생할 수 있는 오염물질을 제거하기 위한 조치를 반드시 하여야 한다. (창호 개방 등을 통하여 마감

재료에서 나오는 유해물질 제거 활동(베이크 아웃) 실시)

▣ 목        차 ▣

제  1 장     총              괄

제  2 장     강당 환경개선 공사

제 1 장   총  괄

1.1 적용범위

1.1.1 이 과업지시서는 관련공정에 한하여 적용한다

1.1.2 이 과업지시서는 일반사항, 자재시방 및 특기시방을 포함한다.

1.1.3 이 과업지시서에 기재되지 않은 사항은 건설부 제정 “건축공사 표준시방서”에 따른다.

1.1.4 이 과업지시서에 정한 공사이외의 타 공사와 관련되는 공사 사항은 각기 그 해당 공사

과업지시서 및 설계도서에 따른다.

1.2 감독관

본 과업지시서에서 “감독관”이라함은 과천도시공사로부터 이 공사에 대한 감독을 위임 받아

현장에 종사하는 현장 감독관을 말한다.

1.3 시공자 및 현장대리인명

“시공자”라함은 과천도시공사와 이 공사를 도급계약한자를 말하며 “현장대리인”이라함은 시공자가 지정 또는 고용한 건설업법 규정에 합당한 국가자격면허소지자로서 당해 공사의 기술적, 행정적 관리 및 기타현장업무를 시행하는 공사 책임기술자로서 현장에 상주하며 시공자를 대리

하는 자를 말한다.

1.3.1 시공자는 계약 후 3일 이내에 착수계, 내역서, 현장대리인계(재직증명), 자격수첩,

예정공정표를 감독관에게 제출하여야 한다.

1.4 감독관의 면책

이 공사 시행중 감독관이 수행한 업무의 과실로 인하여 공사의 하자․.재해․.재시공에 따른 시공자의 손해 및 기타 이와 유사한 결과가 발생하더라도 시공자는 그 법적 책임을 감독관에게 전가 할 수 없다. 다만 고의에 의한 명백한 배임이 있을 경우에는 그러하지 아니한다.

1.5 공정표 제출

착공에 시공순서 및 방법 등은 미리 감독관과 협의하여 승인을 얻은 후 시행 세부공정표를 작성 및 제출하고 공사 시공을 진행한다.

1.6 설계도

1.6.1 이 과업지시서에서 설계도 또는 도면이라 함은 과천도시공사 공사용으로 승인한 설계도를

말한다.

1.7 공사보고 및 공사사진

1.7.1 공사 보고

시공자는 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 사용등 기타 필요한 사항을 수시로 감독관에게 보고하여야 하며, 감독관이 필요한 사항을 문서로 제출 요구 시 제출하여야 한다.

1.7.2 공사사진

특기가 있거나 감독관이 필요하다고 지시하는 공정에 이르렀을 때는 천연색 사진으로 촬영하고 특기가 없는 한 “3×4” 크기로 인화하여 일시, 장소, 공정을 기록하여 공정별 순서대로 정리된 앨범 또는 사진철 형식으로 1부를 작성 제출한다.

1.8 재료시험 및 재료검사

1.8.1 재료시험 일반

1) 특기시방에서 정한 재료시험용 공시체는 감독관 입회하에 채취하고 봉인하여 검인을 받고

감독관이 승인하는 시험소에서 시험하고, 그 성적결과보고서를 제출하여 승인을 받는다.

단, 조달청(나라장터)에 승인받은 재료는 나라장터 등록 인증서로 제출로 갈음할 수 있다.

2) 도면 또는 특기시방에서 정한 것 이외의 재료에 대하여서도 감독관이 필요하다고 인정할 때에는 시험을 할 수 있다.

3) 품질관리 또는 검사를 위하여 감독관이 필요하다고 인정하여 지정하거나 특기시방에서 정하는 것에 대하여는 현장에서 품질관리시험을 하여야 한다.

4) 도면, 과업지시서, 내역서상 재료가 상이 할 경우 감독관 승인 후 시공한다.

1.8.2 검사 및 재료시험의 표준

검사 또는 시험은 한국표준규격으로 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은 이 시방의 해당 각 항 또는 감독관의 지시에 따른다.

1.8.3 검사 및 재료시험 후의 처치

신속히 합격품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

1.8.4 사용할 때의 불량품

시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용할 때 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정 될 때는 이를 사용하지 아니하고 반출한다.

1.9 공사 현장 관리

1.9.1 일반사항

공사현장 관리는 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다.

1.9.2 관계법규의 준수

공사현장의 관리는 관계법규에 따라 빠짐없이 시행한다.

1.9.3 정리 정비 청소

공사현장에 있어서는 항상 장내의 여러 재료, 기계기구, 기타의 정리정돈, 점검정비, 청소 등

을 충분히 하고 장내를 청결히 유지하도록 한다.

1.9.4 사고 재해 및 공해의 방지

공사 시공에 따른 재해 및 공해를 방지하기 위하여, 시공자는 책임지고 관계법령 등에 따라

다음사항을 시행한다.

가) 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인등 제 3자에게 재해가 미치지 않도록 한다.

나) 공사현장 내의 사고, 화재 도난 방지에 노력하고 특히 위험한 곳의 점검은 꼼꼼히 한다.

다) 공사 중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 기타에 대하여 적절한 조치를 하여 공해가 일어나지 않도록 한다.

1.9.5 사고 등 긴급시의 조치

사고, 재해 또는 공해가 발생한 경우 및 발생할 우려가 있는 긴급을 요하는 경우에는 신속히

적절한 조치를 하고 그 경위를 즉시 감독관에게 보고하고, 지시가 있는 경우에는 그 지시에

따른다.

1.9.6 건물 등의 보양

가) 기존 부분, 시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보양한다.

나) 손상을 받은 부분은 신속히 원형으로 복구한다.

1.9.7 발생재 등의 처치

가) 공사 시공상 지장이 되는 장애물 처리는 감독관과 협의한다.

다) 산업폐기물은 관계법규에 준하여 감독관과 협의하여 적절히 처분한다.

1.9.8 협력업자의 지도 연락

설계도서 및 감독관의 지시, 승인, 협의 등에 의하여 결정된 사항 및 안전의 확보에  관련이 있는 사항은 협력업자(시공자와의 계약에 의하여, 그 공사 수행에 협력하는 자) 및 작업 원에

연락(전달)하여야 한다.

1.10 시공검사

시공 후에 검사가 불가능하거나 은폐되어 매몰될 우려가 있는 부분은 감독관의 입회하에 할 것이며, 시공자 임의로 시공하여 발생되는 문제는 시공자 부담으로 재시공 할 것을 감독관이 명령할 수 있다.

1.11 보 양

각 공정별로 명시된 것 이외의 인접 건물 및 주변도로 기타에 손상을 주지 않도록 보양한다.

1.12 정산 처리 및 변제

다음 각 호의 경우에 시공자는 계약 또는 준공 후라도 감독관의 감액 또는 환급요구가 있을

때에는 이의 없이 수락하여야 한다.

1) 감사 기관의 지적이 있는 경우 단, 시공자의 책임이 없는 경우는 그러지 아니한다.

2) 설계서 내역 중 정부가 발생한 건설공사 표준품셈, 물량, 단가 또는 정부노임 단가기준

보다 과다히 책정되었거나 제비율에 착오가 있는 경우

3) 지급 자재가 시공한 물량보다 과다하고, 이를 시공자가 임의 또는 부주의로 처분 파손

또는 이와 유사하게 처리하여 기자재의 손상, 상실한 경우

1.13 준 공

시공자는 준공계 제출전에 사전 감독관에게 예비검사을 필하여 확인 날인 후 준공계를 제출

하여야 하며 공사감독의 경유 날인이 없는 것은 그 효력이 없다.

1.13.1 제출서류는 준공계 외 방염필증 인증서 2부, 폐기물처리 영수증 2부, 시공시 설계변경이

있을 경우 변경된 사항에 대한 내역은 2부를 제출하여야 한다.

1.14 인수인계

도급자는 서면에 의해 해당 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사 목적을 관리하며 책임

있게 최선을 다한다.

객 석(관람석) 의 자  사양서